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技术要求和评分标准
一、需求一览表
	序号
	产品名称
	数量
	包含内容

	1
	64路火点告警磁盘控制器
	1套
	包含64路火点告警磁盘控制器；
包含设备的安装、调试；
并与现有消防报警管理系统、视频监控管理平台的信号对接与联动配置。

	2
	边缘智能分析盒
	1套
	包含边缘智能分析盒；
包含设备的安装、调试；
具有协议转换与信号转换功能；
并具有相关的智能分析功能。
将现有消防报警管理系统输出的报警信号转换为标准网络信号（ONVIF/GB/T28181/RTSP 等）。

	说明
	报价说明：
报价应包含所需的全部设备、管线及辅材等，以及实现消防报警与视频监控联动功能的全部费用；并含韧体、软体订制开发的总报价。












二、技术要求
(一)项目概述
本项目为64路火点告警磁盘控制器采购项目。依托比选人现有海湾消防报警管理系统与现有宇视视频监控管理平台，通过新增火点告警磁盘控制器与边缘智能分析盒，实现火灾报警信号与视频监控的实时联动。当消防报警管理系统产生火警（或预警）信号时，系统自动调取报警点关联的视频图像，在监控中心进行弹窗（切换）显示，并在管理端同步弹出报警信息，辅助值班人员第一时间核实火情、确认现场，缩短应急响应时间。
系统建设不改变、不替代现有消防报警管理系统与视频监控管理平台的主体结构，仅进行信号对接与功能联动。
(二)主要功能
1.消防报警与视频监控联动：将现有消防报警管理系统的火警/故障信号接入联动装置，实现报警信号与视频监控通道的关联映射。
2.视频弹窗显示：报警触发后，关联点位的监控视频画面在监控中心自动弹出或切换显示，支持报警点位优先呈现。
3.协议转换与信号转换：边缘智能分析盒（具有协议转换功能），将现有消防报警管理系统输出的报警信号转换为标准网络信号，触发视频监控联动弹窗显示。
 (三)配套设备及线缆
服务中提供火点告警磁盘控制器、边缘智能分析盒等全套设备，配置相关的管线辅材等，通过安装调试，实现报警联动视频的功能




三、主要设备技术参数
(一)火点告警磁盘控制器
1.支持接入消防报警信号，支持干接点（无源开关量）、RS485、TCP/IP 等信号接入方式，实现报警信号的解析；
2.支持将消防报警信号与视频监控通道进行关联配置，实现报警触发视频联动；
3.须与比选人现有视频监控管理平台对接，实现关联视频弹窗显示
4.设备应为国内知名品牌，产品必须兼容现有海湾消防报警系统、宇视视频监控系统，实现消防报警信号与视频监控系统联动弹窗监看。
 (二)边缘智能分析盒
1. 设备具有为消防报警信号与视频监控系统之间的协议转换与信号采集、转换功能，支持将消防报警信号转换为标准网络信号；
2. 信号采集：支持接入现有消防报警管理系统输出的报警信号，支持干接点（无源开关量）、RS485、RS232、4-20mA 等信号接入方式；
3. 协议转换：将上述消防报警信号转换为基于 TCP/IP 的网络信号；
4. 具有相关边缘智能分析功能；
5. 设备应为国内知名品牌，产品必须兼容现有海湾消防报警系统、宇视视频监控系统，实现消防报警信号与视频监控系统联动弹窗监看。
(三)配套说明
1. 包含相关软件的定制开发、升级等服务；
2. 包含相关硬件同软件无缝对接，实现火点告警联动视频的功能；
3. 包含相关管线辅材的提供，以及安装调试等全套服务。



四、评分标准
	项目
	评分项目
	标准分
	评分标准

	价格部分
（35分）
	价格评审
	35
	价格分采用低价优先法计算：满足比选文件要求且货物及安装（含联动实施）总报价最低者为评审基准价，其价格分为满分；其他供应商的价格分统一按下列公式计算：报价得分＝（评审基准价／最终总报价）×35，结果保留两位小数。

	商务部分
（15分）

	类似业绩
	9
	提供近3年（2023年10月至今）类似业绩（消防报警设备/视频监控设备安装或维修等服务），
每提供一份得3分，最高得9分，
需提供合同关键页或验收证明。

	
	管理体系认证证书
	6
	提供有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书（任一项），每提供1项得2分，最多得6分；未提供不得分。

	技术部分
（50分）



	技术指标
	10
	技术指标打分：
1) 设备技术指标完全达标得5分；
2) 质量保障最优得5分；
打分标准：最优的得标准分，其余依次递减3分，扣完为止，完全不能体现该项内容的不得分。

	
	集成服务方案
	15
	集成服务方案：
1) 集成服务方案10分；
2) 与现有系统对接调试方案5分；
打分标准：最优的得标准分，其余依次递减5分/3分，扣完为止，完全不能体现该项内容的不得分。

	
	供货前准备及保障措施
	10
	供货前准备及保障措施打分：
1) 供货前准备工作5分
2) 保障措施5分
打分标准：最优的得标准分，其余依次递减3分/2分，扣完为止，完全不能体现该项内容的不得分。

	
	售后服务
	15
	售后服务打分：
1) 售后服务方案5分、
2) 技术培训方案5分
3) 售后承诺5分，
打分标准：最优的得标准分，其余依次递减3分/2分，扣完为止，完全不能体现该项内容的不得分。

	合计（100分）
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